**Załącznik Nr 2 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA**

***„DOSTAWA KOSIARKI BOCZNEJ”***

**I . Kosiarka:**

* Szerokość robocza minimum - 1,6 m
* Ilość noży bijakowych minimum - 14 szt.
* Skrzynia zewnętrzna
* Zakres pracy - 60-90 stopni
* Obroty wału roboczego minimum 2800 obr./min przy 540 obr./min
* Wałek przekaźnika mocy szerokokątny WALTERSCHEID
* Pasy napędowe minimum - 4 szt.
* 3-punktowe mocowanie kat. II
* Zawór bezpieczeństwa typu ANTI-SCHOCK
* Minimum dwa rzędy przeciwnoży
* Przednia blacha osłaniająca
* Obudowa z podwójnej blachy typu HARDOX
* Rama z blachy kształtowanej
* Waga min. 600 kg
* Płozy boczne
* Tylna część obudowy uchylna z blachami osłaniającymi

**Wymagania dodatkowe:**

* wraz z kosiarką należy dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim,
* serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe, w okresie gwarancji mają być świadczone w miejscu postoju kosiarki przez dealera/sprzedawcę,
* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w warsztacie stacjonarnym oraz mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z szybką reakcją w razie usterki.
* cena ofertowa musi zawierać koszty dostawy kosiarki do bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy Obwód Drogowo-Mostowy w Pilźnie, ul. Lwowska 66 wraz z uruchomieniem kosiarki oraz przeszkoleniem 2 osób,