**Załącznik Nr 2 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA**

***„DOSTAWA KOSIARKI NA WYSIĘGNIKU”***

**I . Kosiarka:**

1. Moc rotora minimum - 53 KM/39 kW
2. Zasięg kosiarki 5,80 m
3. Głowica dwukierunkowa minimum - 125 cm
4. Otwierany wlot głowicy
5. Noże mocowane na szeklach minimum - 30 sztuk
6. Napęd głowicy przez paski
7. Głowica samopoziomująca
8. Wał dogniatający o średnicy ϴ 140
9. Rotacja głowicy minimum - 235 °
10. Obroty rotora głowicy minimum - 3300 obr/min
11. Minimalny przepływ oleju przy głowicy 60 l/min
12. Zbiornik oleju minimum 210 l.
13. Obroty wałka WOM 540 obr/min
14. Amortyzator oleopneumatyczny pierwszego ramienia
15. Wałek przekaźnika mocy
16. Stabilizatory
17. Chłodnica z termostatem
18. Niezależny system hydrauliczny minimum - 80 l/min – 220 bar
19. Ramie z paralelogramem samopoziomującym głowicę roboczą
20. Sterowanie na Joystick z elektrycznym włączaniem rotora
21. Waga od 1100 kg do 1300 kg
22. Zabezpieczenie najazdowe z automatycznym cofnięciem ramienia   
    ( rotacja minimum 105 °)
23. Światła

**Wymagania dodatkowe:**

* wraz z kosiarką należy dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim,
* serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe, w okresie gwarancji mają być świadczone w miejscu postoju kosiarki przez dealera/sprzedawcę,
* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w warsztacie stacjonarnym oraz mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z szybką reakcją w razie usterki.
* cena ofertowa musi zawierać koszty dostawy kosiarki do bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy Obwód Drogowo-Mostowy w Pilźnie, ul. Lwowska 66 wraz z uruchomieniem kosiarki oraz przeszkoleniem 2 osób,