***ZAPYTANIE OFERTOWE***

*ZDP.ZP.3c.271.W.5.2019*

*Dębica, 30.01.2019r.*

*Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy , ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica*

***ZAPRASZA***

*do złożenia oferty-propozycji cenowej na zadanie p.n.:*

***„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej /od 20-30 kg/   
w roku kalendarzowym 2019 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy”***

*1.Opis sposobu przygotowania oferty-propozycji cenowej:*

*1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, dopuszcza się złożenie ofert drogą mailową na adres: zdp@ rde.pl*

*1.2.na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz opis: „Oferta na zadanie pn.:*

*„****Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej /od 20-30 kg/   
w roku kalendarzowym 2019 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy****.””*

*1.3 ceny w niej mają być podane cyfrą za 1 tonę mieszanki i za całość zamówienia w złotych brutto.*

* 1. *ma być napisana w języku polskim , czytelną i trwałą techniką,*

*2.Opis przedmiotu zamówienia: -poniżej pkt10.*

*3.Wymagany termin realizacji umowy: do końca grudnia 2019r.*

*4. Przy wyborze Wykonawcy , zamawiający będzie się kierował kryterium :*

*Cena – 100%- najniższa cena oferty -propozycji cenowej będzie najkorzystniejsza.*

*5. Wykonawca składając ofertę (propozycję cenową, składa następujące dokumenty:*

*1/wypełniony formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,*

*2/Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

*3/* ***Do oferty należy dołączyć aprobatę techniczną dla mieszanki,***

*6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie-propozycji cenowej:*

*a)W cenę mieszanki należy wliczyć koszt transportu do ODM Pilzno i ODM Brzostek oraz w cenie należy wliczyć:*

*b)obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,*

*Cena podana przez zleceniobiorcę – Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania .*

*Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.*

*7. Miejsce i termin złożenia oferty:*

*Ofertę -propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia* ***06.02.2019r****. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego , tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 w Dębicy, pok. nr 533 lub na adres mailowy .: zdp@rde.pl*

*Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nieotwarta.*

*8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:*

*Pani Maria Skrodzka– sprawy merytoryczne -14/6803156, Pan Marek Ligęzka– sprawy opisu przedmiotu zamówienia, tel. 14 /6721010.*

*9. Informacje dotyczące zawierania umowy:*

*W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w ZDP w Dębicy, pok. nr 509.*

*10. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:*

*mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno workowana /od 20-30 kg/*

*11.Właściwości mieszanki:*

1. *znosi wahania temperatur od –20 do +40 0 C,*
2. *wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po zabiegu, przy czym obciążenie ruchem jest korzystne zwłaszcza w okresie pierwszych dwóch tygodni, tzn. w okresie dojrzewania mieszanki.*
3. *mieć wysoką przyczepność do pow. betonowych i asfaltowych,*
4. *mieszanka ma mieć zastosowanie pod kątem całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni drogowych.*
5. *mieszanka ma być przeznaczona głównie do remontów cząstkowych oraz usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych, do utrzymania nawierzchni przejazdów kolejowych, uzupełniania krawędzi nawierzchni parkingów i nawierzchni wokół studzienek ściekowych.*
6. *mieszanka ma składać się z grysu o uziarnieniu od 0 mm do 8,0 mm w ilości   
   94,8% ( m/m) do 95,2% (m/m) i modyfikowanego asfaltu drogowego w ilości   
   od 4,8% (m/m) do 5,2% (m/m).*
7. *Wygląd jednolity*
8. *Konsystencja mieszanki o temperaturze 15 0 C - urabialna*
9. *Penetracja nie więcej niż 2,0 mm*
10. *Zawartość wolnych przestrzeni od 15 do 25 %(v/v)*

*12.SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:*

*Dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej Wykonawca musi dostarczyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce, w ciągu 3 dni licząc od dnia wezwania.*

*Nie zapewniamy ciągłego odbioru.*

*13. ZAKRES DOSTAWY*

*mieszanki mineralno asfaltowej na zimno workowanej /od 20-30 kg/ w roku kalendarzowym 2019 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w ilościach potrzebnych Zamawiającemu wg każdorazowego złożonego zamówienia.*

*14.PLANOWANA WIELKOŚĆ DOSTAWY*

*Przewidywana ilość zakupu mieszanki do - 40 ton.*

*Ilość ta, może ulec zmniejszeniu w przypadku braku środków finansowych.*

*15. Symbole klasyfikacji wyrobu/ mieszanki/*

*PKWiU: 26.82.13.00.11*

*PCN: 2715 00 00 0*

*SWW: 1485-1*

*CPV:09.13.00.00-9*

*Dębica, dn. 30.01.2019r.*

*.............................................*

*Zatwierdził*

***OFERTA***

***(Propozycja cenowa)***

***dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy***

*1.Oferujemy świadczenie dostaw na :*

***„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej /od 20-30 kg/   
w roku kalendarzowym 2019 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy”***

*2.Wykonanie dostaw wg potrzeb i na zlecenie Zamawiającego.*

*-za 1 tonę :*

*- cena netto (z VAT) ....................... zł*

*- cena brutto (z VAT) ....................... zł*

*-za całość zamówienia ……………………….zł brutto*

*3.Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/podwykonawcą (niepotrzebne skreślić).*

*4.Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.*

*.................... dnia ..................... ...............................................*

*pieczęć i podpisy upełnomocnionych*

*przedstawicieli Wykonawcy*