**ZP.271.8.2019**

**CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):**

Na:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu (JNI 01000341) przez rzekę Jodłówka w miejscowości Jodłowa” w ramach zadania „Budowa mostu na potoku Jodłówka w ciągu drogi powiatowej 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice w km 23+290 w m. Jodłowa wraz z dojazdami”**

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ul. Parkowa 28

39-200 Dębica

zwane dalej Zamawiającym

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu stałego oraz rozbudową drogi powiatowej zgodnie z prawem polskim, w szczególności z: ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1496 ze zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

* roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
* rozbiórka istniejącego mostu;
* budowa nowego mostu wraz z wyposażeniem;
* wykonanie odcinkowego umocnienia koryta potoku;
* wykonanie ściany oporowej;
* wykonanie nasypu oraz umocnień skarp nasypu;
* wykonanie systemu odwodnienia;
* przebudowę zjazdów;
* frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
* wykonanie poszerzeń jezdni;
* wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznych-asfaltowych;
* podbudowy z kruszywa;
* wykonanie chodnika z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej;
* umocnienie poboczy;
* roboty ziemne;
* urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
* przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu;
* wykonanie ogrodzenia;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projekty wykonawcze dla wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.

Własność Zamawiającego stanowią następujące materiały z rozbiórki istniejącego mostu: elementy stalowe konstrukcji mostu tj. dźwigary i poprzecznice, destrukt powstały w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

Powyższe materiały należy dostarczyć na bazę materiałową Zamawiającego - Obwód Drogowo-Mostowy w Brzostku zlokalizowany w m. Brzostek, ul. Szkotnia 25.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę obiektu.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy.

Wykonawca dodatkowo przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014.

2.Zamówienie obejmuje:

A. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

B. inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

a. obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim:

b. przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z dokumentacją – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych;

c. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami;

d. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego   
i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych;

e. ubezpieczenie placu budowy;

f. uporządkowanie placu budowy;

g. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji   
o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego,(w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku);

h. utrzymanie przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;

i. opracowanie instrukcji BIOZ;

j. opracowanie PZJ;

k. wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej.

**Kod CPV:**

**45 22 11 11-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych**

**45 23 31 20-6 Roboty w zakresie budowy dróg**

4.Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na : **29.11.2019r**.

Uwaga1:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.

Uwaga 2:

Dla przedmiotowego zadania Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

**Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania, w wysokości odpowiadającej równowartości utraconego dofinansowania wraz z odsetkami, w szczególności w przypadku gdy działania lub zaniechania Wykonawcy doprowadzą do opóźnienia w realizacji umowy i w konsekwencji utraty w całości lub części dofinansowania ze środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.**

**Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.**

Załączniki do niniejszego OPZ:

* projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
* projekty wykonawcze dla wszystkich branż,
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
* przedmiar robót
* kosztorys ofertowy