***ZP.271.W.13.2022***

# Opis Przedmiotu Zamówienia

1. **Informacja o zlecającym i przedmiocie przetargu.**

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert związanych z przetargiem nieograniczonym na wykonanie następujących usług:

***Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk – budowa chodnika w km 3+896 – 4+293 w miejscowości Bobrowa”.***

1. **Przedmiot zamówienia.**

Wykonanie dokumentów do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego oraz materiałów przetargowych w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk – budowa chodnika w km 3+896 – 4+293 w miejscowości Bobrowa”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych.

* 1. **Istniejący stan zagospodarowania terenu:**
1. klasa drogi – Z;
2. jezdnia dwukierunkowa, dwupasowa o jednym pasie ruchu w każdym kierunku; o średniej szerokości ok. 5,40 m (średnia szerokość pasa ruchu ok. 2,70 m);
3. obustronne pobocze nieutwardzone:
* prawostronne o średniej szerokości ok. 0,70 m;
* lewostronne o średniej szerokości ok. 0,75m.
1. informacje dot. istniejących elementów zagospodarowania terenu (obiektów oraz sieci) można uzyskać na stronie internetowej **Geoportalu Powiatu Dębickiego** pod adresem: *http://debica.geoportal2.pl*
	1. **Parametry techniczne do projektowania:**

Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach:

1. Zadanie projektowe będzie realizowane w trybie **zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**.
2. Wymagania dot. projektowanej przebudowy:
* przebudowa polegająca na budowie chodnika wraz z dostosowaniem istniejących elementów pasa drogowego oraz infrastruktury technicznej do celu głównego;
	1. **Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej.**
1. Aktualna mapa zasadnicza bądź mapa do celów projektowych w zależności od wymogów przepisów prawa [1 egzemplarz dla zamawiającego w formie papierowej + format .dwg + egzemplarze wymagane przepisami prawa];
2. Kopia ostatecznej wersji operatu wodno-prawnego wraz z kopią składanego do uzgodnień wniosku [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf];
3. Koncepcja rozwiązań projektowych (w formie opisowej oraz graficznej) wraz z analizą stanu prawnego nieruchomości w obrębie planowanych rozwiązań projektowych (zestawienie numerów działek wraz z obliczoną powierzchnią niezbędną do regulacji stanu prawnego celem realizacji zadania) [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf (dla opisowej oraz graficznej koncepcji rozwiązań projektowych) bądź w formacie .xls (dla zestawienia numerów działek wraz z obliczoną powierzchnią)];
4. Sporządzenie kompletnego wniosku stosownie do wymogu art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych dot. odstąpienia od obowiązku budowy kanału technologicznego, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz analizami - na żądanie Zamawiającego;
5. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami [1 egzemplarz dla zamawiającego w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie .pdf + egz. wymagane przepisami prawa];
6. Kopia [w wersji papierowej oraz elektronicznej] wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania dalszych uzgodnień oraz realizacji Inwestycji;
7. Projekt wykonawczy [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf], zawierający m.in.:
* część opisową;
* część rysunkową:
* Orientacja;
* Plan sytuacyjny;
* Przekroje typowe;
* Przekroje poprzeczne;
* Niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych;
* inne, niezbędne elementy dokumentacji projektowej.
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];
2. Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV [3 egzemplarze + wersja elektroniczna edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]. Przedmiar robót należy wykonać z podaniem szczegółowych wyliczeń ilości robót z odniesieniem poszczególnych pozycji przedmiarowych do kilometraża drogi;
3. Kosztorys inwestorski [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];
4. Kosztorys ślepy [1 egzemplarz + wersja edytowalna (w formacie .xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];
5. Jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w dowolnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym także po zakończeniu terminu realizacji Umowy dot. wykonania dokumentacji [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]
6. Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
7. Projekt stałej organizacji robót – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony, wraz z podziałem na etapy [po 3 egzemplarze przekazane Zamawiającemu (plus dodatkowe egzemplarze wymagane prawem) + wersja elektroniczna w formacie .pdf];
8. Pełnienie nadzoru autorskiego.
	1. **Wymagania formalno-prawne.**

W terminie **do dnia 30 września 2022r.** Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu koncepcję, zgodnie z pkt. II.1.c).

Ostateczny termin realizacji zadania **– do dnia 30 listopada 2022r.**, jest terminem całkowitego zakończenia zadania – wykonawca przekaże kompletną dokumentację Zamawiającemu (zawierającą Projekt Wykonawczy, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie, Kosztorysy ślepe oraz kompletną dokumentację przetargową) wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz wykonać wszelkie niezbędne pomiary celem potwierdzenia układu istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania terenu.

Jednostka Projektująca ma obowiązek zaprojektować niezbędne przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dedykowanego doświetlenia, wg najnowszych wytycznych (WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4), po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do projektowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. mapy, wypisy, opracowania geologiczne, geodezyjne itp.) pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

Jednostka Projektująca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ przyjmujący zgłoszenie robót budowlanych, Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna ściśle odpowiadać wersji papierowej włączając w to skany uzgodnień, opinii, decyzji oraz innych dokumentów formalnych pozyskanych przez Jednostkę Projektującą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

* uczestnictwa w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Starostę Dębickiego obejmującego złożenie   w imieniu Zamawiającego wniosku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia Wykonawca wcześniej przedłoży ją Zamawiającemu celem jej akceptacji lub wniesienia uwag) wraz z udzielaniem niezbędnych i niezwłocznych wyjaśnień co do usuwania usterek i niejasności w dokumentacji (najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie,  z zastrzeżeniem udzielenia informacji w krótszym terminie w przypadku ustalenia terminu przez organ);
* wezwania Jednostki Projektującej do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, o którym mowa w umowie (w terminie max. 2 - dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego).

***Uwaga 1.***

Podany w nazwie zadania kilometraż został określony w odniesieniu do osi drogi.

***Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:***

* *Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414
z późniejszymi zmianami);*
* *Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001
nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);*
* *Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14,
poz. 60 z późniejszymi zmianami);*
* *Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004
nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami);*
* *Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43, poz.430);*
* *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);*
* *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);*
* *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133);*
* *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984);*
* *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);*
* *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1728 i 1729);*
* *WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowania przejść dla pieszych. Wersja 01 wraz z późn. zm.;*
* *WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wersja: 01 (poprawiona) wraz z późn. zm.;*
* *Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.*

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

1. **Termin wykonania zamówienia:**

Całość dokumentacji wraz z skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych – **– do dnia 30 listopada 2022r.**